**Техническое задание на обслуживание рекламных конструкций банка**

1. Исполнитель обязуется обеспечить следующее, путем предоставления услуг по сервисному и техническому обслуживанию с привлечением квалифицированного персонала и материально технической базы:

- непрерывную, корректную работу рекламных конструкций;

- следить за надлежащим состоянием рекламных носителей.

1. Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал и иметь необходимые документы, разрешения, доступы для осуществления следующих работ:

- монтаж и наладка электропроводки;

- монтаж и демонтаж рекламных носителей на крышах и торцевых частях зданий (жилых и не жилых);

- производить работы с помощью альпинистов;

В целях эффективного и своевременного Исполнения работ Исполнитель вправе, с согласия Заказчика и без взимания с него дополнительной платы, привлекать к выполнению работ третьих лиц (сторонние организации). При этом, Исполнитель самостоятельно несет все обязательства перед данными лицами, в частности, ведет все расчеты с ними, а также несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц (сторонних организаций) как за свои собственные.

1. Исполнитель должен подтвердить наличие разрешительных документов для организации и проведения вышеперечисленных работ;
2. Исполнитель должен гарантировать, что при возникновении непредвиденных обстоятельств (несчастные случаи, летальные исходы и другие обстоятельства причинившие увечья либо ущерб сотрудникам Исполнителя) в ходе выполнения работ будет нести полную ответственность за свои действия. Для этого Исполнитель обязан осуществлять работы в соответствии с требованиями норм и правил техники безопасности – обеспечение персонала спец одеждой, проводить инструктаж и т.д.;
3. Исполнитель должен гарантировать, что будет предпринимать все необходимые меры для сохранения целостности места (крышных, торцевых и д. р. плоскостей) при выполнении заявок Заказчика. Соблюдать санитарные требования и завершать работу по заявкам Заказчика с условием сдачи работ в надлежащем состоянии;
4. В услуги обслуживания входит:

- Исполнитель должен производить визуальный осмотр рекламных конструкций и предоставлять на еженедельной основе фото-отчет рекламных конструкций. Еженедельный фото-отчет должен включать в себя фотографии сделанные в дневное время суток и в ночное время суток.

При выявлении поломок, Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:

 **1. Электрик:**

* 1. Устранение неполадок в электрической сети;
	2. Замена сгоревших светодиодов;
	3. Диагностика и устранение «коротких замыканий» в электро-цепи;
	4. Замена автоматов электропитания;
	5. Замена кулеров в блоке питания;
	6. Замена блоков питания;
	7. Корректировка, настройка работы таймера и световых фото-реле (сезонно).
1. **Электронщик-программист:**
	1. Прошивка блока контроллера.
2. **Монтажник альпинист:**
	1. Монтаж и демонтаж букв и прожекторов для проведения ремонтных работ;
	2. Замена обшивки букв, замена прожекторов;
3. **Работа сварочной бригады (по необходимости):**
	1. Сварочные работы для выполнения ремонтных работ по укреплению или замене металлических конструкции на крышах и торцах зданий (жилых и не жилых);

**Исполнитель не должен ограничиваться вышеперечисленным, другие работы, связанные с обеспечением надлежащего вида и полноценной работы рекламных конструкций должны быть выполнены Исполнителем для достижения полноценного рекламного эффекта.**

**Адреса и ориентиры рекламных конструкций АКБ «Капиталбанк»**

|  |
| --- |
| **Рекламные конструкции**  |
| **№** | **Адрес рекламной конструкции**  | **Тип конструкции** | **Вид конструкции** |
| 1 | Юнусабадский круг Юн р-н, кв4 дом№1 | Крышная конструкция  | Буквы |
| 2 | Юнусабадский р-н, ул. Янги Юнусобад на 9 этаже, 5-я больница | Крышная конструкция  | Баннер  |
| 3 | Юнусабадский на против базара Алайский Ц4 Дом№1 | Крышная конструкция  | Буквы |
| 4 | Алмазараский р-н, ул.Нурафшон на крыше 9 эт. ж/д №4 (не доезжая перекрёстка ул.Себзар)  | Крышная конструкция  | Баннер  |
| 5 | Алмазараский р-н, ул. Нурафшан, на торце 9 эт. ж/д №4 (не доезжая перекрёстка ул. Себзар) | Брандмауэрное панно | Баннер |
| 6 | Шайхантахурский район м-в Джангох дом №2 | Крышная конструкция  | Буквы |
| 7 | Мирабадский р-н,(о-р ЛаПиола) д-50 | Крышная конструкция  | RGB экран |
| 8 | Яккасарайский р-н,ул.Афросиеб дом13 (Ориентир: МВД) | Крышная конструкция  | Буквы |
| 9 | Яккасарайский р-н, дорога МКАД (Кушбеги) 9 эт ж-д | Крышная конструкция  | Баннер |
| 10 | Мирзо Улугбекский р-н, пр.М.Улугбека, на крыше 9эт.ж/д №53, напротив МУФа | Крышная конструкция  | Баннер  |
| 11 | Яшнабадский р-н, ул.Паркентская (дорога в сторону супермаркета "Корзинка") | Крышная конструкция  | Баннер  |
| 12 | Яшнабадский р-н, шос. Ахангаранское на крыше 9 эт, ж/д (в сторону Рахат) Крестик (40 лет) | Крышная конструкция  | Буквы |
| 13 | Яшнабадский р-н, шос. Ахангаранское на торце 9 эт, ж/д №12-Б (в сторону Рахат) Крестик (40 лет) | Брандмауэрное панно | Баннер |
| 14 | Учтепинский район, ул.Заргарлик Алгоритм 9 этж дом угловая часть | Крышная конструкция  | Баннер  |